**Certifikát / informace o výrobku**



**RAVENOL 4-Takt Gardenoil HD 30**

SPECIFIKACE API SFFABRICATIONMINERALRECOMMENDATIONSMIL-L-46152 BMB 227.0CCMC G4 (GÜLTIG BIS 31.12.96) HUSQVARNAHONDASTIHLOLEO-MAC

RAVENOL

4-Takt Gardenoil HD 30 je minerální jednosložkový motorový olej byl vyvinut pro použití ve 4-taktních sekačkách. Speciální aditiva zajišťují vynikající ochranu proti opotřebení a korozi.

Použitelný při běžných provozních teplotách. Stálá viskozita, žádné střihové ztráty.

RAVENOL 4-Takt Gardenoil HD 30 použitelný zejména tam, kde se budou očekávat běžné provozní teploty. Viskozita oleje zůstává konstantní při provozní teplotě po celý servisní interval.

Poznámky k použití

RAVENOL 4-Takt Gardenoil HD 30 je vhodný pro použití v sekačkách na trávu se 4 takty při běžných provozních teplotách.

| **Vlastnosti** | **Jednotka** | **Data** | **Zkouška podle** |
| --- | --- | --- | --- |
| Barva |  | Červená | - |
| Hustota při 20 ° C | kg / m³ | 876 | EN ISO 12185 |
| Viskozita při 40 ° C. | mm ² / s | 94,4 | DIN 51 562 |
| Viskozita při 100 ° C | mm ² / s | 11,6 | DIN 51 562 |
| Viskozitní index VI |  | 111 | DIN ISO 2909 |

Všechny uvedené hodnoty jsou cca.hodnoty a podléhají na trhu běžným odchylkám. Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnému stavu našich poznatků a vývoje. Změny zůstávají vyhrazeny. Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavují žádnou záruku. V problematických případech vyžadujte technickou konzultaci.

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH

Postfach 1163

D-33824 Werther

Telefon: 05203-9719-0 Fax: 05203-9719-40/41