**Certifikát / informace o výrobku**



**RAVENOL SCOOTER 2-Takt Teilsynth.**

**SPECIFIKACE API TC |ISO-L-EGC**

**VÝROBA POLOSYNTETICKÉ**

**SCHVÁLENÍ JASO FC (049RAV150)**

**DOPORUČENÍ APRILIA | HONDA | KYMCO | PEUGEOT | PIAGGIO |**

**SUZUKI | VESPA | YAMAHA**

RAVENOL SCOOTER 2-Takt Teilsynth. je velmi kvalitní "samomíchací".

olej pro dvoutaktní motory se speciálními estery a polyisobutylenem (PIB).

RAVENOL SCOOTER 2-Takt Teilsynth. je založen na minerální a syntetické bázi.

základových olejích s účinně nízkopopelnatými dvoutaktními aditivy.

Poznámky k použití

RAVENOL SCOOTER 2-Takt Teilsynth. je samomísitelný dvoutaktní olej a je vhodný pro smíšené i oddělené použití.

RAVENOL SCOOTER 2-Takt Teilsynth. se používá k mazání vzduchem chlazených dvoutaktních benzinových motorů s velmi

vysokými otáčkami a nejvyšším zatížením.

RAVENOL SCOOTER 2-Takt Teilsynth. je vhodný také pro mazání dvoutaktních skútrů s vodním motorem.

chlazením.

RAVENOL SCOOTER 2-Takt Teilsynth. lze obecně míchat s běžným benzínem v poměru 1:75.

Dodržujte prosím doporučení výrobce.

| **Vlastnosti** | **Jednotka** | **Data** | **Zkouška podle** |
| --- | --- | --- | --- |
| Barva |  | Červená | - |
| Viskozita při 40 ° C. | mm ² / s | 68,4 | DIN 51 562 |
| Viskozita při 100 ° C | mm ² / s | 9,7 | DIN 51 562 |
| Viskozitní index VI |  | 122 | DIN ISO 2909 |

Všechny uvedené hodnoty jsou cca.hodnoty a podléhají na trhu běžným odchylkám. Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnému stavu našich poznatků a vývoje. Změny zůstávají vyhrazeny. Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavují žádnou záruku .V problematických případech vyžadujte technickou konzultaci.

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH

Postfach 1163

D-33824 Werther

Telefon: 05203-9719-0 Fax: 05203-9719-40/41