**Certifikát / informace o výrobku**



**RAVENOL WATERCRAFT 4-Takt**

SPECIFIKACE API SG |NMMA FC-W

VÝROBA PLNĚ SYNTETICKÁ

RAVENOL WATERCRAFT 4-Takt je syntetický olej pro čtyřtaktní motory na bázi

vysoce kvalitních polyalfaolefinových základových olejů spolu se specializovanými aditivy.

navrženými speciálně pro použití v lodních benzínových motorech.

RAVENOL WATERCRAFT 4-Takt Složení zajišťuje optimální olejovou

intervaly výměny, vysokou ochranu proti korozi a nízkou spotřebu oleje a paliva.

Poznámky k použití

RAVENOL WATERCRAFT 4-Takt je vhodný pro použití ve vodou chlazených čtyřtaktních motorech pracujících ve sladkém i

mořské vodě, a zejména tam, kde je vyžadováno mazivo splňující normu NMMA FC-W.

Postupujte podle doporučení výrobce.

| **Vlastnosti** | **Jednotka** | **Data** | **Zkouška podle** |
| --- | --- | --- | --- |
| Barva |  | modrý | - |
| Viskozita index VI |  | 148 | DIN ISO 2909 |
| Bod tuhnutí | ° C | - 30 | DIN ISO 3016 |

Všechny uvedené hodnoty jsou cca.hodnoty a podléhají na trhu běžným odchylkám.

Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnému stavu našich poznatků a vývoje. Změny zůstávají vyhrazeny.Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavují žádnou záruku. V problematických případech vyžadujte technickou konzultaci.

14. 11. 2014

Ravensberger Schmierstoffv ertrieb GmbH

Postfach 1163

33819 Werther

Tel.: 05203/9719-0,Fax.: 052039719-40 / 41