**Certifikát / informace o výrobku**



**RAVENOL Racing 4-T Motobike SAE 10W-50**

VISKOZITA 10W-50

SPECIFIKACE API SN |JASO MA2

VÝROBA PLNĚ SYNTETICKÁ

SCHVÁLENÍ JASO MA2

DOPORUČENÍ KTM | APRILIA | DUCATI | BMW | HONDA |

KAWASAKI | MOTO-GUZZI | SUZUKI | TRIUMPH | YAMAHA

RAVENOL Racing 4-T Motobike SAE 10W-50 je plně syntetický čtyřtaktní olej.

motocyklový motorový olej, který byl speciálně vyvinut pro závodní použití s USVO®

& CleanSynto®.

Je navržen 100% na bázi PAO a esterů, a proto může být také

klasifikovat jako "plně syntetický" podle německých zákonů. Díky speciálnímu

složení založeném na nové závodní technologii RAVENOL dosahujeme

dokonalou kombinaci pro motor, převodovku a spojku. Vynikající

vlastnosti plně syntetických základových olejů PAO a esterů zajišťují maximální účinnost.

výkon a spolehlivou ochranu proti opotřebení. S olejem RAVENOL Racing 4-T

Motobike SAE 10W-50 byl vyvinut motocyklový olej, který lze použít v

závodním i běžném silničním provozu. Vynikající chování při studeném startu

zajišťuje optimální bezpečnost mazání ve fázi studeného provozu. S významným

RAVENOL Racing 4-T Motobike SAE 10W-50 pomáhá chránit palivo a zvyšuje jeho spotřebu.

životnímu prostředí snížením emisí.

Poznámky k použití

RAVENOL Racing 4-T Motobike SAE 10W-50 je ideální syntetický mazací olej pro velmi výkonné čtyřtaktní motory.

motorů. Složení zaručuje maximální ochranu všech součástí motoru.

RAVENOL Racing 4-T Motobike SAE 10W-50 usnadňuje řazení, takže převodové stupně mohou být zařazeny a řazení přesné, tiché a hladké. Účinnost se projevuje velmi nízkým třením motoru

komponentů při zachování maximálního výkonu. RAVENOL Racing 4-T Motobike SAE 10W-50 může

používat jak na silnici, tak na závodní dráze.

| **Vlastnosti** | **Jednotka** | **Data** | **Zkouška podle** |
| --- | --- | --- | --- |
| Barva |  | Fluorescentní | - |
| Hustota při 20 ° C | kg / m³ | 851 | EN ISO 12185 |
| Viskozita při 40 ° C. | mm ² / s | 111,2 | DIN 51 562 |
| Viskozita při 100 ° C | mm ² / s | 17,5 | DIN 51 562 |
| Viskozitní index VI |  | 173 | DIN ISO 2909 |

Všechny uvedené hodnoty jsou cca. Hodnoty a podléhají na trhu běžným odchylkám. Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnému stavu našich poznatků a vývoje. Změny zůstávají vyhrazeny. Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavují žádnou záruku. V problematických případech vyžadujte technickou konzultaci.

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH

Postfach 1163

D-33824 Werther

Telefon: 05203-9719-0 Fax: 05203-9719-40/41