**Certifikát / informace o výrobku**



**RAVENOL SCOOTER 4-Takt Teilsynth.**

**SPECIFIKACE API SL**

**VÝROBA POLOSYNTETICKÉ**

**DOPORUČENÍ YAMAHA | HONDA | APRILIA | SUZUKI | KAWASAKI**

**| PEUGEOT | ARCTIC CAT | BOMBARDIER | ARGO | DINLI | POLARIS |**

**PIAGGIO**

RAVENOL SCOOTER 4-Takt Teilsynth. je polosyntetický olej vysoké kvality

zeleně barvený motorový olej pro malé čtyřtaktní motory. Speciální složky zajišťují

čistotu motoru a čistotu sacího a výfukového systému. To zajišťuje

bezvadné mazání a ochranu proti opotřebení.

RAVENOL SCOOTER 4-Takt Teilsynth. umožňuje energeticky úsporný provoz

motorů díky svým přísadám a výběru základových olejů a viskozitě.

charakteristik. Speciální přísady v přípravku RAVENOL SCOOTER 4-Takt.

Teilsynth. zajišťují čistotu motoru a čistotu sání a výfuku.

systémy. RAVENOL SCOOTER 4-Takt Teilsynth. je produktem pro ideální

životnost motoru.

Poznámky k použití

RAVENOL SCOOTER 4-Takt Teilsynth. se používá v malých čtyřtaktních motorech.

| **Vlastnosti** | **Jednotka** | **Data** | **Zkouška podle** |
| --- | --- | --- | --- |
| Barva |  | zelená | - |
| Viskozita při 40 ° C. | mm ² / s | 97,6 | DIN 51 562 |
| Viskozita při 100 ° C | mm ² / s | 14,4 | DIN 51 562 |
| Viskozitní index VI |  | 153 | DIN ISO 2909 |

Všechny uvedené hodnoty jsou cca.hodnoty a podléhají na trhu běžným odchylkám. Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnému stavu našich poznatků a vývoje. Změny zůstávají vyhrazeny. Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavují žádnou záruku .V problematických případech vyžadujte technickou konzultaci.

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH

Postfach 1163

D-33824 Werther

Telefon: 05203-9719-0 Fax: 05203-9719-40/41